**申购仪器设备的技术参数及配置要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项参数说明 |
| 申购设备名称 | 单边门架电动减重步态训练仪 |
| 用途及适用人群 | 用于骨关节、神经系统，疾患引起的下肢无力，痉挛的患者帮助他们及早进行步态功能训练 |
| 设备的功能要求 | 通过减重支持系统，将患者通过吊兜减轻一部分患者负重，然后在慢速跑台上，做下肢的步态训练。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | 1、 规格:245×135×162cm  2、 单边减重架 1台  3、 慢速电动跑台： 1台  4、吊带背心：充气式吊带1个，吊带内含两个气囊，使用安全舒适  5、 操作手册 1套  6、 主架高度： 240 cm  7、 固定底架宽度： 100cm  8、 内挡减重范围：0-150kg  9、 垂吊升降范围：0-40cm  10、减重实时显示 : 0-150kg  11、升降系统采用24V直流电机升降，  12、外置24V蓄电池单独供电  13、慢速跑台技术参数：  14、速度：0.1-10公里/小时（起步0.1公里/小时，目  15、前国内最低起跑速度，康复使用的最佳选择）  16、程式控制：2个预设设定+2个使用者自订+心跳控制心肺功能测试跑道：400米  17、含长扶手，保证患者使用安全可靠。  18、技术参数：  19、马力：直流2.5HP连续  20、扬升坡度：0-15°  21、跑道面积：49.5×154公分  22、角度：0-15级  23、尺寸：190×82×138公分  24、心跳：手握心跳  25、角度可调节，独特的显示频，数据清晰 |
| 软、硬件的  配置要求 | 1、减重铝合金架子 1个  2、慢速跑台 1个  3、脚轮 4个  4、脚盘 4个  5、充气式吊兜 1个  6、蓄电池组 1套  7、电源线 1根  8、充电器 1个 |
| 其它要求 | 1.设备使用期限5年以上，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。  2.整机免费质保3年；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三种以上的耗材使用进行验收。  3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。  4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。  5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 |

**科主任签名：**

**日 期：**