北流市人民医院2025年度

电梯维修保养服务采购需求

**一、电梯品牌、型号及数量一览表：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯型号及数量 | | | | | 维修保养服务期限 |
| 位置 | 品牌 | 型 号 | 层/站 | 台数 |  |
| 外科楼 | 永日 | RVF-B1600-CO60 | 7/7/7 | 5 | **2025.7.1-2026.6.30** |
| 内科楼 | 粤东  多快 | HRB-1600-CO60 | 13/13/13 | 5 |
| 门诊楼 | 富菱达 | FVF-B1600-CO60 | 5/5/5 | 2 |
| 急救中心 | 广日 | MAX-B1600-C01.5 | 5/5/5 | 2 |
| 办公楼 | 永日 | GSM-P825-C090 | 6/6/6 | 1 |
| 设备科 | 永日 | RVF-F2000-2S30 | 6/6/6 | 1 |
| 肿瘤内科 | 永日 | GSM-B1600-C060 | 3/3/3 | 1 |
| 二门诊 | 永日 | GSM-B1600-C060 | 7/7/7 | 1 |
| 公卫楼 | 广日 | G·Wiz-B1600-2S2.0 | 11/11/11 | 3 | **2025.7.1-2026.6.30** |
| 康复楼 | 日立 | HGP-1350-CO105 | 5/5/5 | 1 | **2025.7.1-2026.6.30** |
| 日立 | MCA-B1600-CO105 | 5/5/5 | 2 |
| 日立 | MCA-1800-CO105 | 5/5/5 | 1 |
| 医技楼 | 日立 | MCA-B1600-2S150 | 21/21/21 | 5 | **2025.7.1-2026.6.30** |
| 日立 | MCA-1150-CO150 | 21/21/21 | 3 |
| 儿科楼 | 日立 | MCA-1050-CO150 | 21/21/21 | 1 | **2025.7.1-2026.6.30** |
| 日立 | MCA-1350-CO120 | 21/21/21 | 2 |
| 日立 | MCA-B1600-2S150 | 21/21/21 | 2 |
| 日立 | MCA-2000-2S150 | 21/21/21 | 3 |
| 日立 | MCA-B1600-CO120 | 19/19/19 | 1 |
| 合计： | | | | 42 |  |

**二、服务内容**

（1）合同履行期间，投标人应当每月两次派专业技术人员，按照《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）、《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）的要求，分别完成半月、月、季度、半年和年保养的全部项目，对设备进行调整、检查、润滑、清洁等维护保养工作，以保持设备的正常运行，并做好维护保养记录。《乘客电梯、载货电梯日常维护保养记录》详见附件1。

（2）每次保养前必须通知采购人现场负责人，取得其同意后方可进行保养工作。停止设备运行维修保养时，应有明显的检修标志。

（3）发现设备存在安全隐患时，应及时通知采购人，必要时可以停止使用。

（4）每次保养或者急修后投标人应列出维修保养项目单,由采购人负责人或指定人员签字认可，采购人自留一份存档，作为提供给（质检局和特监所）对该设备随时抽查和年检时的必备资料。

（5）投标人负责电梯年度报检申请工作，采购人应积极配合。

（6）投标人提供每天24小时日常故障维修服务，电梯发生故障接采购人报修电话通知后应当立即赶赴现场处理，并采取必要的应急救援措施。要求30分钟内派人员到现场服务，并以最快的速度恢复电梯正常运行。

（7）设备发生故障或设备损坏，投标人应及时维修或更换。如该故障在12小时内不能修复，投标人应将设备故障以及原因告知采购人，并尽快修复。

（8）承担因维护保养不当造成机械设备损坏或安全事故所造成的损失

（9）维修作业不包括：（1）电梯改造（2）主机大修（3）电梯大修（4）更换曳引机钢丝绳（含申短钢丝绳）。如涉及以上肆项工程，则费用另行协商。

1. **其他要求**

（1）为保证电梯维保质量和发生故障时成交供应商有足够可调配的维修作业人员要求投标人拟投入本项目可调配的维修保养作业人员不少于1 0人［在投标文件中必须提供特种设备（电梯维修）作业人员证复印件及投标前连续三个月的社保证明，否则投标无效］。

1. 为确保电梯发生故障时能及时恢复，要求投标人①在项目所在地须配备有充足的备品备件库存，以满足本项目维修保养电梯的需求。（投标时须提供备品备件库存图片并承诺采购人有权在签订合同前到现场考察确认，否则投标无效）。②须配备有用于调试、检修所有电梯的专用检修工具（手持编程器）（在投标文件中必须提供以上所需维保电梯品牌型号的手持编程器实物照片并承诺中标后签订合同前现场演示，否则投标无效）。③须提供以上所维保电梯总台量三分之二的电梯品牌生产厂家盖章的电梯维修技术支持的有效证明文件（投标人在投标时须作出承诺并在签订合同时提供证明文件，否则投标无效）。

（3）如投标人在北流市城区没有售后服务机构的，必须承诺项目成交后在北流市工商管理部门注册设立售后服务机构，签订合同时提供售后机构营业执照；投标人投标时必须作出响应，否则投标无效。

（4）投标人不能存在有不良记录纠纷（投标人需提供信用中国网站查询的本公司失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录页面的截图或信用报告，否则投标无效。）