**超短波治疗仪的技术参数及配置要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项参数说明 |
| 申购设备名称 | **超短波治疗仪** |
| 用途及适用人群 | 超短波治疗仪适用于对人体进行止痛、解痉、消炎五官各部位的辅助治疗。 |
| 设备的功能要求 | 1.台式  2.电子定时  3.声光提示  4.输出先回零保护装置 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | 1.使用电源：AC220V，50Hz  2.仪器类别：I类BF型  3.工作频率：43MHz  4.输入功率：150VA  5.输出功率：50W  6.治疗时间：分10、15、20、25、30min五档；连续工作4h  7.环境温度：5︒～40︒，相对湿度≤80%  8.外形尺寸：380mm\*250mm\*160mm  9.大、中、小号硅橡胶圆电极各1对（大ф110mm、中ф80mm、ф50mm）  10.输出线2条  11.电源线1条  12.调节扳手1支。 |
| 软、硬件的  配置要求 | 无 |
| 其它要求 | 整机质保3年，该设备设计使用耗材的必须为开放的耗材，并提供阳光网点配价格，验收时提供三种以上的耗材使用进行验收。 |