门诊部一站式自助报告打印机需求

为方便门诊患者报告自助打印，现拟购买2台“一站式自助报告打印机”，要求如下：

1. 外观及颜色为个性化外观定制模块：在自助机外观面印刷医院logo，外壳颜色根据医院主题颜色进行个性化定制。
2. 机柜：大堂立式机柜，防窥设计。
3. 功放音响：自制专业型功放板，双立体声8Ω10W喇叭，利于清晰引导。
4. 触摸显示屏：LED背光源；显示器：19英寸；分辨率：1440\*900；亮度≥250cd/㎡；有效触摸区域≥452mm\*301mm；响应时间≤8ms。
5. 主机：处理器：≧2.3GHZ 双核四线程；8GB DDR4内存（支持扩展）；256GB SSD存储；音效：板载Realtek ALC662 HD 音频解码器；双千兆网卡；安装Windows10 操作系统。
6. 条码扫描器：识读模式：CMOS；识读精度：≥10mil；识读码值：GM,MICRI QR,MICRO PDF417,QR CODE,DATA MATRIX,CHINESE-SENSIBLE CODE,ETC.,CODE 128,EAN-13,EAN-8,CODE39,CODE93,UPC-A,ETC.；识读景深：0mm-100mm。
7. 彩色激光打印机：打印速度≥35页/分；月打印负荷≥80000页；介质类型：纸张（普通纸，生态环保纸，轻质纸，重磅纸，证券纸，彩纸，信头纸，预打印纸，预穿孔纸，再生纸，糙纸）信封，标签，投影胶片；介质尺寸：Letter，Legal，Executive，Oficio（8.5x13英寸），A4，A5，A6，B5(JIS)，Oficio（216x340mm），16K（195x270mm），16K（184x260mm），16K（197x273mm），Japanese Postcard，Double Japan Postcard Rotated，Envelope #10，Envelope Monarch，Envelope B5，Envelope C5，Envelope DL；纸盒配置：250页。支持电子发票、门诊病历、电子病历、检验报告、检查报告（含B超、心电、胃肠镜等）自助打印。
8. 免费质保期三年（自项目验收通过之日起计算）。在维保期内，7\*24小时全天候响应，4小时内到达现场，作出实质性响应，确保业务正常运行。

门诊部

2025年4月22日